|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technische Daten | Bell U2719 | Sumsum U32H850 | Avus PB287Q | Fillips S27H850FU |
|  | The Dell U3219Q Image | The Samsung U32H850 Image | The Asus PB287Q Image | The Samsung S27H850FU Image |
| Pivot-Funktion: | ja | ja | ja | ja |
| Gewicht: | 6,2 kg | 8,8 kg | 7,9 kg | 8,0 kg |
| USB-Hub: | ja (USB 3.0) | ja (USB 3.0) | - | ja (USB 3.0) |
| Diagonale: | 27 Zoll | 32 Zoll | 28 Zoll | 27 Zoll |
| Drehbar: | ja | ja | ja | ja |
| Displayport-Eingänge: | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
| Abmessungen: | 610 x 520 x 180 mm | 730 x 615 x 290 mm | 660 x 564 x 220 mm | 610 x 535 x 235 mm |
| Display-Typ: | IPS | VA | TN | PLS |
| Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel |
| HDMI-Eingänge: | 1 Port | 2 Ports | 2 Ports | 1 Port |
| Kontrast: | 1.107 :1 | 3.300 :1 | 751 :1 | 1.429 :1 |
| Leistungsaufnahme: | 35,2 Watt | 60,2 Watt | 36,7 Watt | 37,2 Watt |
| Leistungsaufnahme Standby: | 0,2 Watt | 0,3 Watt | 0,2 Watt | 0,4 Watt |
| Reaktionszeit: | 5 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
| Helligkeit: | 319 cd/m² | 256 cd/m² | 251 cd/m² | 369 cd/m² |
| Display-Format: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Bildwechselfrequenz: | 56Hz / 76Hz | 40Hz / 60Hz | 30Hz / 75Hz | 30Hz / 60Hz |
| Höhenverstellbar: | ja | ja | ja | ja |
| Blickwinkel 50% Kontrast (horizontal): | 90 ° | 37 ° | 51 ° | 90 ° |
| Preis | 548 € | 471 € | 359 € | 348 € |